|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selbstbeurteilung – Kastenmöbel | | | | | |
| zum Antrag vom | |  | | | (Datum des beigefügten Antrags) |
| Produkt- oder Programm-Name | |  | | | (bitte für jedes Produkt bzw. Programm einen separaten Antrag einreichen) |
|  | | | | | |
| Firma | |  | | | |
| Straße / Postfach | |  | | | |
| PLZ Ort | |  | | | |
|  | | | | | |
| Ansprechpartner für diese Selbstbeurteilung ist: | | | | | |
| Name | |  | | | |
| Telefon | |  | | | |
| Mobil | |  | | | |
| E-Mail | |  | | | |
|  | | | | | |
| O | Das gesonderte Antragsformular haben wir ausgefüllt und beigefügt. | | | | |
| O | Hiermit legen wir dem Qualitätsforum Büroeinrichtung gemeinsam mit dem Antragsformular die Selbstbeurteilung zu dem genannten Produkt oder Programm vor, die sich an den Anforderungen der Leitlinie L-Q 2022 orientiert. | | | | |
| O | Wir füllen die Kapitel 11, 12, 13 und 30 vollständig aus. | | | | |
| O | Bei den Kapiteln 34, 35 und 36 haben wir je Produkt nur ein Kapitel bearbeitet. | | | | |
| O | Wir haben bei der Bewertung der einzelnen Merkmale den vollständigen Text der Leitlinie zu Grunde gelegt, der hier in der Selbstbeurteilung nur in Stichworten aufgeführt ist. | | | | |
| O | Bei von der Leitlinie abweichenden Lösungen haben wir die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beigefügt. | | | | |
| O | Wir versichern, dass diese alternativen Lösungen die in der Leitlinie  beschriebene Qualität erreichen. | | | | |
| O | Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine oben genannten Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme und Dokumentation verarbeitet und archiviert werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. | | | | |
|  | | | | | |
| Ort | | | Datum | rechtsverbindliche Unterschrift | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qualitäts-Anforderungen an die Grundkonzeption  für alle Produkte und Dienstleistungen | | | | | |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Anforderungen an die Grundkonzeption der Produkte | | | | | |
| 11.1 | Generelle Anforderungen | | | | | |
| 11.1.1 | Alle Modellvarianten haben ein GS-Zeichen |  |  |  | m |  |
|  | * Die GS-Zeichen sind min. ein Jahr gültig |  |  |  |  |  |
|  | * Kopien der GS-Zertifikate und alle zugehörigen, ausführlichen Prüfberichte sind beigefügt |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Alle Produkte mit elektromotorisch verstellbaren Teilen tragen das CE-Zeichen |  |  |  | m |  |
| 11.2 | Anforderungen an die Produktkonzeption | | | | | |
| 11.2.1 | Es handelt sich um Serienprodukte |  |  |  | m |  |
| 11.2.2 | Alle Modellvarianten sind nachlieferbar |  |  |  | m |  |
| 11.2.3 | Die Produkte sind durch Anbauteile, Aufbauteile oder Einbauteile erweiterbar oder umrüstbar |  |  |  | s |  |
| 11.3 | Anforderungen an das produktbezogene Qualitätsmanagement | | | | | |
| 11.3.1 | Wir verfügen über ein professionelles Qualitätsmanagement |  |  |  | m |  |
|  | * auf der Basis von ISO 9001  (Zertifikat bitte beifügen) |  |  |  |  |  |
|  | * nach anderen (auch Eigen-) Kriterien (Unterlagen bitte beifügen) |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Anforderungen an das produktbezogene Informationsmanagement | | | | | |
| 11.4.1 | Wir stellen den Kunden Anwenderinforma­tionen, z. B. mit Hinweisen zur Aufstellung, zur Verfügung |  |  |  | m |  |
| 11.4.2 | Für Möbel mit elektrischen oder elektronischen Komponenten sind Demontageanleitungen verfügbar |  |  |  | m |  |
| 11.4.3 | Alle Informationen sind in Landessprache oder als Piktogramme verfügbar |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Anforderungen an produktbezogene Dienstleistungen | | | | | |
| 12.1 | Anforderungen an den örtlichen Verkaufsservice | | | | | |
| 12.1.1 | Wir verfügen in allen Vertriebsregionen über geschultes Verkaufs- und Beratungs­personal |  |  |  | s |  |
| 12.1.2 | In allen Vertriebsregionen sind Ausstellungsräume gegeben, in denen das Produkt besichtigt werden kann |  |  |  | s |  |
| 12.1.3 | Bei größeren Anschaffungen werden die Produkte den Kunden mindestens 14 Tage zum Test angeboten |  |  |  | m |  |
| 12.2 | Anforderungen an die Lieferung und Montage | | | | | |
| 12.2.1 | Wir verfügen in allen Vertriebsregionen über geschultes technisches Kundendienstpersonal |  |  |  | s |  |
| 12.2.2 | Unsere Mitarbeiter und Partner sind in der Lage, die Produkte gemäß Layout-Plan auszuliefern und aufzustellen |  |  |  | m |  |
| 12.3 | Anforderungen an den After-Sales Service | | | | | |
| 12.3.1 | Wir bieten individuelle Nutzungseinweisung an |  |  |  | s |  |
| 12.3.2 | Wir bieten regelmäßige Optimierungskontrollen an |  |  |  | s |  |
| 12.3.3 | Wir bieten Wartungsverträge an |  |  |  | o |  |
| 12.3.4 | Wir bieten einen Ersatzteilkatalog an |  |  |  | s |  |
| 12.3.5 | Ersatzteil- und Ergänzungslieferungen erfolgen innerhalb weniger Tage |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Anforderungen an die ökologische Ausrichtung von Produkten und Services | | | | | |
| 13.1 | Anforderungen an die ökologischen Eigenschaften von Produkten | | | | | |
| 13.1.1 | Wir verfügen über ein strukturiertes Umweltmanagementsystem |  |  |  | m |  |
|  | * nach ISO 14001 oder EMAS  (Zertifikat bitte beifügen) |  |  |  |  |  |
|  | * auf anderer Basis (Unterlagen bitte einfügen) |  |  |  |  |  |
| 13.1.2 | Die eingesetzten Materialien sind sortenrein trennbar |  |  |  | s |  |
| 13.1.3 | Die ökologische Qualität der eingesetzten Materialien wird mit diesen beigefügten Zertifikaten oder Unterlagen dokumentiert: |  |  |  | m |  |
|  | * Blauer Engel RAL-UZ 38 oder 117 |  |  |  |  |  |
|  | * NF Environnement 217 |  |  |  |  |  |
|  | * EU Ecolabel Möbel 2016/1332 |  |  |  |  |  |
|  | * RAL-GZ 430 (DGM) |  |  |  |  |  |
|  | * Österreichisches Umweltzeichen |  |  |  |  |  |
|  | * TÜV Rheinland Zertifiziert: Emissionsgeprüft, Schadstoffgeprüft |  |  |  |  |  |
|  | * European LEVEL (FEMB) |  |  |  |  |  |
|  | * BIFMA level (ANSI/BIFMA e3) |  |  |  |  |  |
|  | * Nordic Swan |  |  |  |  |  |
|  | * Greenguard (gold) |  |  |  |  |  |
|  | * Cradle-to-cradle |  |  |  |  |  |
|  | * Oeko-Tex bzw. EU-Flower für Textilien bis Produktklasse II |  |  |  |  |  |
|  | * IAQ |  |  |  |  |  |
|  | * PEFC |  |  |  |  |  |
|  | * FSC |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.4 | Polster- und andere Schäume sind schadstoffarm und recyclingfähig |  |  |  | m |  |
| 13.1.5 | Textile Oberflächen sind klebstofffrei bespannt oder lösungsmittelfrei verklebt |  |  |  | m |  |
| 13.1.6 | Reparatur und Austausch einzelner (verschleißbehafteter) Komponenten ist möglich |  |  |  | s |  |
| 13.2 | Anforderungen an die begleitenden Services | | | | | |
| 13.2.1 | Auf Kundenwunsch nehmen wir selbst oder über Dritte unsere Produkte nach der Nutzungszeit zurück und führen diese einer weiteren Nutzung oder fachgerechten Entsorgung zu |  |  |  | s |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Qualitätsanforderungen an Büromöbel | | | | | |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Produktübergreifende Anforderungen an Büromöbel | | | | | |
| 30.1 | Anforderungen an die verwendeten Materialien | | | | | |
| 30.1.1 | Für konstruktive Holzelemente werden folgende Materialien verwendet: |  |  |  | m |  |
|  | * Span- und Faserplatten mit Furnier oder Melaminharz-Beschichtung nach DIN EN 14322 |  |  |  |  |  |
|  | * Tischler-, Schichtpressstoff- (Laminate) oder Vollkernplatten |  |  |  |  |  |
| 30.1.2 | Spanplatten entsprechen min. der Emissionsklasse E1 (DIN EN 16516 oder DIN EN 717-1 mit Faktor 2) |  |  |  | m |  |
|  | Offene Stellen in Spanplatten werden (mit Ausnahme der Bohrungen für Bodenträger) abgedeckt |  |  |  | m |  |
| 30.1.3 | Furniere und Beschichtungen von Platten aus Holz werden beidseitig aufgebracht (Gegenzug) |  |  |  | m |  |
|  | Holzfurniere werden widerstandsfähig lackiert |  |  |  | m |  |
| 30.1.4 | Sichtbare Teile aus Stahl oder Aluminium haben widerstandsfähige Oberflächen |  |  |  | m |  |
| 30.2 | Anforderungen an Servicefreundlichkeit und Nutzungsqualität | | | | | |
| 30.2.1 | Büroeinrichtungen können durch geschultes Personal einfach und schnell demontiert und wieder neu montiert oder modifiziert werden |  |  |  | s |  |
| 30.2.2 | Schubkästen, Schrankzwischenböden, etc. können werkzeugfrei ausgetauscht werden |  |  |  | s |  |
| 30.2.3 | Die Montage erfolgt weitgehend über Steck- und Schraubverbindungen |  |  |  | s |  |
| 30.2.4 | Büromöbel aus Stahl verursachen bei Stößen, etc. keine störenden Geräusche |  |  |  | s |  |
| 30.3 | Anforderungen an Elektrifizierung und Technikintegration | | | | | |
| 30.3.1 | Elektrifizierungen entsprechen den Anforderungen der Leitlinie für die elektrische Installation in Büromöbeln |  |  |  | m |  |
| 30.3.2 | Steckverbindungen und ähnliche Elektrifi-zierungskomponenten sind leicht zugänglich |  |  |  | m |  |

Auswahl des passenden Kapitels für Ihre Produktart

* Wählen Sie hier aus, in welcher Kategorie Sie ihre Produkte zertifizieren lassen wollen.
* Jedes Produkt kann nur in einer Kategorie zertifiziert werden.

## Bürocontainer

[Kapitel 34](#_Anforderungen_an_Bürocontainer)

## Büroschränke und Regale

[Kapitel 35](#_Anforderungen_an_Büroschränke)

## Apothekerschränke

[Kapitel 36](#_Anforderungen_an_Apothekerschränke)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Anforderungen an Bürocontainer | | | | | | | |
| 34.1 | Generelle Anforderungen an Bürocontainer | | | | | | | |
| 34.1. | Die Bürocontainer sind standsicher. Das wird erreicht durch: |  |  |  | m | |  | |
|  | * Auszugssperren |  |  |  |  | |  | |
|  | * Gegengewichte |  |  |  |  | |  | |
|  | * andere Lösungen (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| 34.2 | Anforderungen an die Unterkonstruktion | | | | | | | |
| 34.2.1 | Die Bürocontainer sind auf verschiedenen Unterkonstruktionen lieferbar: |  |  |  | m | |  | |
|  | * Sockel |  |  |  |  | |  | |
|  | * höhenverstellbare Füße / Stellgleiter |  |  |  |  | |  | |
|  | * Rollen |  |  |  |  | |  | |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| 34.3 | Anforderungen an den Korpus | | | | | | | |
| 34.3.1 | Die Containerseiten sind mit Ober- und Unterboden verwindungssteif verbunden |  |  |  | m | |  | |
| 34.4 | Anforderungen an die Auszüge und die Innenorganisation | | | | | | | |
| 34.4.1 | Schubkästen können unterteilt werden. Dafür stehen folgende Optionen zur Verfügung: |  |  |  | m | |  | |
|  | * Trennstege |  |  |  |  | |  | |
|  | * Formulareinsätze |  |  |  |  | |  | |
|  | * Hängeregistraturen |  |  |  |  | |  | |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| 34.4.2 | Schubladen können durch Fachpersonal ausgetauscht werden |  |  |  | o | |  | |
| 34.4.3 | Für Schreibgeräte, Büroklammern, etc. steht eine Materialschale zur Verfügung: |  |  |  | s | |  | |
|  | * als separater Auszug |  |  |  |  | |  | |
|  | * als entnehmbare Materialschale |  |  |  |  | |  | |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| 34.4.4 | Schubkästen sind mit Vollauszug oder Überauszug lieferbar |  |  |  | m | |  | |
| 34.4.5 | Schubkästen können sich nicht unbeabsichtigt lösen |  |  |  | m | |  | |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | | m  s  o | | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.4.6 | Die Führungen der Schubkästen sind seitlich abgedeckt |  |  |  | m |  |
| 34.4.7 | Die Schubkästen können leicht und geräuscharm geöffnet werden |  |  |  | m |  |
| 34.4.8 | Das Anschlaggeräusch beim Schließen der Schubkästen wird aktiv gedämpft |  |  |  | o |  |
| 34.4.9 | Die Schubkästen sind mit einem Selbsteinzug erhältlich |  |  |  | o |  |
| 34.5 | Anforderungen an die Griffe, Schlösser und Beschläge | | | | | |
| 34.5.1 | Zum Verschließen der Container werden folgende Optionen angeboten: |  |  |  | s |  |
|  | * „normale“, vorstehende Schlüssel |  |  |  |  |  |
|  | * Kippschlüssel |  |  |  |  |  |
|  | * elektronische Schließsysteme |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  |  |
| 34.6 | Anforderungen an Bürocontainer mit Rollen | | | | | |
| 34.6.1 | Mindestens 2 Rollen sind feststellbar |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Anforderungen an Büroschränke und Regale | | | | | | | |
| 35.1 | Generelle Anforderungen an Büroschränke und Regale | | | | | | | |
| 35.1.1 | Schränke und Regale sind standsicher: |  |  |  | m | |  | |
|  | * in Einzelaufstellung |  |  |  |  | |  | |
|  | * durch Verbindung mit Wand, Boden oder anderen Schränken |  |  |  |  | |  | |
|  | * durch andere Lösungen  (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| 35.1.2 | Alle Schränke und Regale des zu zertifizierenden Programms basieren auf einem einheitlichen Höhenmodulsystem |  |  |  | m | |  | |
| 35.2 | Anforderungen an die Unterkonstruktion | | | | | | | |
| 35.2.1 | Schränke sind verfügbar mit: |  |  |  | s | |  | |
|  | * einem umlaufendem Sockel |  |  |  |  | |  | |
|  | * einem Fußgestell |  |  |  |  | |  | |
| 35.2.2 | Sockel bzw. Fußgestelle verfügen über Bodenausgleichsschrauben |  |  |  | m | |  | |
| 35.2.3 | Für Schränke auf Sockeln: Die Höhenjustierung ist von vorne oder vom Schrankinneren zugänglich |  |  |  | m | |  | |
| 35.2.4 | Bodenausgleichsschrauben bestehen aus: |  |  |  | s | |  | |
|  | * Kunststoff |  |  |  |  | |  | |
|  | * Stahl mit Kunststoffummantelung |  |  |  |  | |  | |
|  | * anderes Material (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| 35.3 | Anforderungen an den Korpus und die Fronten | | | | | | | |
| 35.3.1 | Seiten, Rückwand, Ober- und Unterboden sind verwindungssteif miteinander verbunden |  |  |  | m | |  | |
| 35.3.2 | Schränke sind in folgenden Frontausführungen lieferbar: |  |  |  | s | |  | |
|  | * Flügeltüren |  |  |  |  | |  | |
|  | * Querrollladen |  |  |  |  | |  | |
|  | * Vertikalrollladen |  |  |  |  | |  | |
|  | * Schiebetüren |  |  |  |  | |  | |
|  | * Schubkastenblenden |  |  |  |  | |  | |
|  | * ohne Fronten |  |  |  |  | |  | |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  | |  | |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | | m  s  o | | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.3.3 | Vorder- und Rückseiten von Schränken und Regalen können in wechselnder Aufstellung miteinander kombiniert werden |  |  |  | s |  |
| 35.3.4 | Der Innenraum von Büroschränken und Regalen kann in voller Breite genutzt werden |  |  |  | m |  |
| 35.3.5 | Für Schränke mit Flügeltüren:  Geöffnete Türen behindern nicht den Zugriff auf den Schrankinhalt |  |  |  | m |  |
| 35.3.6 | Für Flügeltür- und Rollladenschränke: Hängeregistraturen oder Schubladen können integriert werden |  |  |  | s |  |
| 35.3.7 | Für Hängeregistraturschränke:  Die Innenhöhe beruht auf einem an der Höhe der Schubkästen orientierten Modulsystem |  |  |  | m |  |
| 35.3.8 | Für Schränke mit Schubkästen: Das Anschlaggeräusch beim Schließen der Schubkästen wird aktiv gedämpft |  |  |  | o |  |
| 35.4 | Anforderungen an die Inneneinrichtung und an Auszüge | | | | | |
| 35.4.1 | Fachböden, Hängeregistraturen, etc. sind einfach und solide befestigt |  |  |  | m |  |
|  | Die Inneneinrichtung von Schränken und Regalen ist organisierbar und wandelbar |  |  |  | s |  |
| 35.4.2 | Alle ausziehbaren Elemente haben seitlich verdeckte Führungen |  |  |  | m |  |
| 35.4.3 | Alle ausziehbaren Elemente sind gegen unbeabsichtigtes Lösen aus den Führungen gesichert |  |  |  | m |  |
| 35.4.4 | Alle ausziehbaren Elemente lassen sich leicht und geräuscharm bewegen |  |  |  | m |  |
| 35.4.5 | Fachböden sind gegen Kippen oder Herausrutschen gesichert |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.5 | Anforderungen an die Griffe, Schlösser und Beschläge | | | | | |
| 35.5.1 | Zum Verschließen der Schränke werden folgende Optionen angeboten: |  |  |  | o |  |
|  | * „normale“, vorstehende Schlüssel |  |  |  |  |  |
|  | * Kippschlüssel |  |  |  |  |  |
|  | * elektronische Schließsysteme |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  |  |
| 35.6 | Anforderungen an die funktionale Erweiterbarkeit | | | | | |
| 35.6.1 | Rückwände können durch Blenden in unterschiedlichen Materialien ergänzt werden |  |  |  | o |  |
| 35.6.2 | Rückwände und Fronten sind in schallabsorbierenden Ausführungen verfügbar |  |  |  | o |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Anforderungen an Apothekerschränke | | | | | |
| 36.1 | Generelle Anforderungen an Apothekerschränke | | | | | |
| 36.1.1 | Die Schränke sind standsicher |  |  |  | m |  |
| 36.2 | Anforderungen an das Gestell und die Unterkonstruktion | | | | | |
| 36.2.1 | Die Schränke sind mit Bodenausgleichselementen lieferbar |  |  |  | m |  |
| 36.2.2 | Unbeabsichtigtes Verschieben der Schränke auch auf harten Böden wird verhindert |  |  |  | m |  |
| 36.2.3 | Bodenausgleichselemente bestehen aus: |  |  |  | s |  |
|  | * Kunststoff |  |  |  |  |  |
|  | * Stahl mit Kunststoffummantelung |  |  |  |  |  |
|  | * anderes Material (bitte angeben) |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Anforderungen an den Korpus | | | | | |
| 36.3.1 | Seiten, Rückwand, Ober- und Unterboden sind verwindungssteif miteinander verbunden |  |  |  | m |  |
| 36.3.2 | Die Schränke haben eine nach unten oder nach hinten gerichtete Entlüftung |  |  |  | s |  |
| 36.4 | Anforderungen an die Auszüge | | | | | |
| 36.4.1 | Alle Auszüge ermöglichen einen ungehinderten Zugriff auf die gesamte Stauraumfläche |  |  |  | m |  |
| 36.4.2 | Beladene Auszüge senken sich im geöffneten Zustand nur geringfügig ab |  |  |  | m |  |
| 36.4.3 | Es sind austauschbare Organisationselemente verfügbar: |  |  |  | o |  |
|  | * Gefache |  |  |  |  |  |
|  | * Matrialschalen |  |  |  |  |  |
|  | * Abschließbare Wertfächer |  |  |  |  |  |
|  | * Hängeregistraturen |  |  |  |  |  |
|  | * Schubladen |  |  |  |  |  |
|  | * Karteikästen |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | m  s  o | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.4.4 | Organisationselemente sind sicher auf oder in den Auszügen befestigt |  |  |  | m |  |
| 36.4.5 | Ausziehbare Elemente sind auch im beladenen Zustand leichtgängig |  |  |  | m |  |
| 36.4.6 | Die Führungen der Schubkästen sind seitlich abgedeckt oder liegen außerhalb des Griffbereichs |  |  |  | s |  |
| 36.4.7 | Das Öffnen und Schließen der Auszüge ist geräuscharm |  |  |  | s |  |
| 36.4.8 | Das Anschlaggeräusch der Blende beim Öffnen und Schließen wird aktiv gedämpft |  |  |  | o |  |
| 36.5 | Anforderungen an die Griffe, Schlösser und Beschläge | | | | | |
| 36.5.1 | Form und Platzierung der Griffe sind auf die zu erwartende Belastung abgestimmt |  |  |  | m |  |
| 36.5.2 | Die Schränke können mit Schließsystemen ausgestattet werden |  |  |  | o |  |
| 36.5.3 | Zum Verschließen der Schränke werden folgende Optionen angeboten: |  |  |  | o |  |
|  | * „normale“, vorstehende Schlüssel |  |  |  |  |  |
|  | * Kippschlüssel |  |  |  |  |  |
|  | * elektronische Schließsysteme |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  |  |
| 36.6 | Anforderung an die funktionale Erweiterbarkeit | | | | | |
| 36.6.1. | Es werden folgende Aufbaumodule angeboten: |  |  |  | o |  |
|  | * Abdeckplatten |  |  |  |  |  |
|  | * Sichtblenden |  |  |  |  |  |
|  | * Pflanzkübel |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben) |  |  |  |  |  |